{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,4,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"专家楼锅炉房设备清单"]
["折旧方法","减少方式","卡片编号","序号","固定资产编号","存放地点","固定资产名称","规格型号","备注","计量单位"]
["平均年限法(二)",null,"01737",1,"2003006734","专家楼负一层","锅炉给水泵（蓄热水循环泵）","KLWR40-125",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01738",2,"2003006742","专家楼负一层","自动控制系统信号显示器","*",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01739",3,"2003006741","专家楼负一层","电子除垢器","*",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01740",4,"2003006739","专家楼负一层","锅炉给水泵 （循环水泵）","2立方米/H 12M",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01741",5,"2003006738","专家楼负一层","锅炉给水泵 （循环水泵）","2立方米/H 12M",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01742",6,"2003006737","专家楼负一层","平板式换热器","500KW",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01743",7,"2003006735","专家楼负一层","锅炉给水泵（供热水泵）","KLW40-160",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01744",8,"2003006733","专家楼负一层","锅炉给水泵（蓄热水循环泵）","KLWR40-125",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01745",9,"2003006732","专家楼负一层","气罐（蓄热罐）","24立方米",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01746",10,"2003006731","专家楼负一层","电热锅炉","LD20.180-0.7185170",null,"台"]
["平均年限法(二)",null,"01747",11,"2003006736","专家楼负一层","锅炉给水泵（供热水泵）","KLW40-160",null,"台"]
[{"$nulls":3},12,"2015038169","专家楼锅炉房","热水循环泵","*",null,"台"]
[{"$nulls":3},13,"2015038170","专家楼锅炉房","热水循环泵","*",null,"台"]
[{"$nulls":3},"特别提醒：","1、分时电价控制柜、配电柜不得拆除；"]
[{"$nulls":4},"2、原有消防管道生活水管不可拆除；"]
[{"$nulls":4},"3、系统自带管道及电路在确保不漏电不漏水的情况下可拆除；"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}